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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI I MINISTRAVE

VENDIM

No._____, datë ____.____.2026

“PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN E KËSHILLIT TË MINISTRAVE NR. 520, DATË 06.08.2014 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR MBROJTJEN E SIGURISË DHE SHËNDETIT TË PUËMARRËSVE NGA RREZIQET E LIDHURA ME KANCEROGJENËT DHE MUTAGENËT NË PUNË”[footnoteRef:1] [1:  Përafruar plotësisht me Direktivën e Këshillit 2004/37/KE të 29 prillit 2014 për mbrojtjen e punëtorëve nga rreziqet që lidhen me ekspozimin ndaj kancerogjenëve, mutagjenëve ose substancave riprodhuese toksike në punë (Direktiva e gjashtë individuale sipas kuptimit të Nenit 16(1) të Direktivës së Këshillit 89/391/KEE) (versioni i kodifikuar).] 


Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 39, pika 1, shkronja “b”, të ligjit nr. 10237, datë 18.2.2010, “Për sigurinë dhe shëndetin në punë”, të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, Këshilli i Ministrave,

V E N D O S I:

1. Miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 520, datë 06.08.2014 për miratimin e rregullores “Për mbrojtjen e sigurisë dhe shëndetit të punëmarrësve nga rreziqet e lidhura me kancerogjenët dhe mutagenët në punë, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. 
2. Ngarkohen të gjitha Ministritë dhe institucionet për zbatimin e këtij vendimi, sipas fushës së përgjegjësisë.  
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare. Paragrafi “Autoritetet inspektuese sigurojnë që, pas anëtarësimit të Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Evropian, Komisioni Evropian të ketë akses në informacionin mbi përdorimin e të dhënave të përcaktuara në pikën 7 të nenit 14 të kësaj rregullore” pjesë e  nenit 17 të rregullores që i bashkëlidhet këtij vendimi fillon të zbatohet nga data e anëtarësimit të Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Evropian.
K R Y E M I N I S T R I
         EDI RAMA

RREGULLORE

 “PËR MBROJTJEN E SIGURISË DHE SHËNDETIT TË PUËMARRËSVE NGA RREZIQET E LIDHURA ME KANCEROGJENËT DHE MUTAGJENËT NË PUNË”

1. Në të gjithë tekstin e Vendimit të Këshillit të Ministrave, termi “mutagjen ose kancerogjen” zëvendësohet me termin “substancë mutagjene, kancerogjene ose riprodhuese toksike”.

2. Në Nenin 1, pas pikës 2 shtohet pika 3 me përmbajtjen si më poshtë:
“3. Ligji për “Sigurinë dhe Shëndetin në Punë” nr. 10237, datë 18.02.2010, zbatohet plotësisht në të gjithë fushën e përmendur në paragrafin 1, pa cenuar dispozitat më të rrepta dhe/ose specifike të përfshira në këtë Rregullore”.

3. Në nenin 2, pas shkronjës (b), shtohen shkronjat (ba), (bb) dhe (bc) si më poshtë:
(ba) “substancë toksike për riprodhimin” është një substancë ose përzierje, e cila përmbush kriteret për klasifikim si toksik riprodhues i kategorisë 1A ose 1B të përcaktuara në legjislacionin në fuqi  për menaxhimin e kimikateve dhe klasifikimin, etiketimin dhe ambalazhimin e substancave dhe përzierjeve kimike. 
(bb) “substancë toksike për riprodhimin pa vlerë pragu” është një substancë reprotoksike për të cilën nuk mund të përcaktohet një nivel ekspozimi profesional i sigurt për shëndetin e punëmarrësve dhe që është shënuar si e tillë në kolonën e shënimeve të Shtojcës III.
(bc) “substancë toksike për riprodhimin me vlerë pragu” është një substancë reprotoksike për të cilën ekziston një nivel i sigurt ekspozimi profesional, nën të cilin nuk pritet të ketë efekte të dëmshme për shëndetin e punëmarrësve, dhe që është përcaktuar si e tillë në kolonën e shënimeve të Shtojcës III”.

4. Në nenin 2, pas shkronjës (c), shtohen shkronjat (d) dhe (e) me përmbajtje si më poshtë:
(d) “vlerë kufi biologjike” është kufiri  i përqendrimit në mjedisin biologjik përkatës të agjentit përkatës, metabolitit të tij ose të një treguesi të efektit;
(e) “mbikëqyrje shëndetësore” është vlerësimi i gjendjes shëndetësore të çdo punëmarrësi në lidhje me ekspozimin profesional ndaj kancerogjenëve, mutagjenëve ose substancave toksike për riprodhimin, specifike në punë."

5. Në nenin 5, pas paragrafit 3, shtohen paragrafët 3 (a) dhe 3 (b)  me përmbajtje si më poshtë:
“3 (a) Kur një substancë toksike për riprodhimin me vlerë pragu nuk është teknikisht e mundur të përdoret ose prodhohet në një sistem të mbyllur, punëdhënësi siguron që rreziku që lidhet me ekspozimin e punëmarrësve ndaj asaj substance të reduktohet në minimum”.
“3.b) Punëdhënësi, në lidhje me substancat toksike për riprodhimin të ndryshme nga substancat toksike për riprodhimin pa vlerë pragu dhe substancat toksike për riprodhimin me vlerë pragu, zbaton pikën 3 (a) të këtij neni. Në një rast të tillë, gjatë kryerjes së vlerësimit të riskut të përmendur në nenin 3, punëdhënësi merr parasysh mundësinë që një nivel i sigurt ekspozimi profesional për shëndetin e punëmarrësve ndaj një substance të tillë mund të mos ekzistojë dhe përcakton masa të përshtatshme”.

6. Në nenin 14, pika 7 riformulohet me përmbajtje si më poshtë:
“7. Të gjitha rastet e identifikuara me kancer, me efekte negative në funksionin seksual dhe riprodhimin tek punëmarrësit e rritur, ose toksiciteti zhvillimor tek pasardhësit e tyre, të identifikuar si rezultat i ekspozimit profesional ndaj një substance kancerogjene, mutagjene ose toksike për riprodhimin, i deklarohen autoritetit inspektues në përputhje me legjislacionin në fuqi.”

7. Në nenin 15, pas pikës 2, shtohet pika 3 me përmbajtje si më poshtë:
“3. Për substancat toksike për riprodhimin, punëdhënësi siguron që të dhënat mjekësore të ruhen për të paktën pesë vjet pas përfundimit të ekspozimit të punëmarrësit.”.

8. Në nenin 17, pas togfjalëshit “sipas pikës 7, të nenit 14, të kësaj rregullore” shtohet një nënparagraf i ri me përmbajtje si më poshtë: 
“Autoritetet inspektuese sigurojnë që, pas anëtarësimit të Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Evropian, Komisioni Evropian të ketë akses në informacionin mbi përdorimin e të dhënave të përcaktuara në pikën 7 të nenit 14 të kësaj rregullore”.

9. Në Shtojcën I, pas shkronjës (e), shtohen shkronjat (f), (g) dhe (h) me përmbajtje si më poshtë vijon:
“(f) Puna që përfshin ekspozimin ndaj pluhurit të silicës kristalore të thithur si rezultat i një procesi pune”.
“(g) Puna që përfshin ekspozimin e lëkurës ndaj vajrave minerale që janë përdorur më parë në motorët me djegie të brendshme për të lubrifikuar dhe ftohur pjesët lëvizëse brenda motorit”.
“(h) Puna që përfshin ekspozimin ndaj emetimeve të shkarkimeve të motorit me naftë”.

10. Shtojca III, Vlera kufi dhe dispozita të tjera që lidhen drejtpërdrejt me to, zëvendësohet me Shtojcën III, Vlera kufi dhe dispozita të tjera që lidhen drejtpërdrejt me to, me përmbajtje si në tabelën më poshtë:

A. Vlerat kufi për ekspozimin profesional
	Emri i agjentit
	KE Nr. (1)
	Nr. CAS (2)
	Vlerat kufitare
	Notacioni
	Masat kalimtare

	
	
	
	8 orë (3)
	Afatshkurtër (4)
	
	

	
	
	
	mg/m3 (5)
	ppm (6)
	f/ml (7)
	mg/m3 (5)
	ppm (6)
	f/ml (7)
	
	

	Pluhurat e drurit të fortë
	-
	-
	2 (8)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Perberjet e kromit (VI) që janë kancerogjene sipas kuptimit të pikës (i) të nenit 2(a)
(si krom)
	-
	-
	0,005
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Fibra qeramike zjarrduruese që janë kancerogjene sipas kuptimit të pikës (i) të nenit 2(a)
	-
	-
	-
	-
	0,3
	-
	-
	-
	-
	 

	Pluhur silici kristalor i thithshëm
	-
	-
	0,1 (9)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	Benzeni
	200-753-7
	71-43-2
	0,66
	0,2
	–
	–
	–
	–
	Lëkura (10 )
	-

	Monomer i klorurit të vinilit
	200-831-0
	75-01-4
	2,6
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	Oksid etilenit
	200-849-9
	75-21-8
	1,8
	1
	-
	-
	-
	-
	lëkurë (10)
	 

	1,2-Epoksipropan
	200-879-2
	75-56-9
	2,4
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	Trikloroetilen
	201-167-4
	79-01-6
	54,7
	10
	-
	164,1
	30
	-
	lëkurë (10)
	 

	Akrilamid
	201-173-7
	79-06-1
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	lëkurë (10)
	 

	2-Nitropropan
	201-209-1
	79-46-9
	18
	5
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	o-Toluidinë
	202-429-0
	95-53-4
	0,5
	0,1
	-
	-
	-
	-
	lëkurë (10)
	 

	4,4′-Metilenedianilin
	202-974-4
	101-77-9
	0,08
	-
	-
	-
	-
	-
	lëkurë (10)
	 

	Epiklorohidrinë
	203-439-8
	106-89-8
	1,9
	-
	-
	-
	-
	-
	lëkurë (10)
	 

	Dibromid etilen
	203-444-5
	106-93-4
	0,8
	0,1
	-
	-
	-
	-
	lëkurë (10)
	 

	1,3-Butadiene
	203-450-8
	106-99-0
	2,2
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	Diklorur etilenit
	203-458-1
	107-06-2
	8,2
	2
	-
	-
	-
	-
	lëkurë (10)
	 

	Hidrazinë
	206-114-9
	302-01-2
	0,013
	0,01
	-
	-
	-
	-
	lëkurë (10)
	 

	Bromoetilen
	209-800-6
	593-60-2
	4,4
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	Emetimet e shkarkimeve të motorit dizel
	 
	 
	0,05 (10)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	Përzierjet e hidrokarbureve aromatike policiklike, veçanërisht ato që përmbajnë benzo[a]piren, të cilat janë kancerogjene sipas kuptimit të kësaj Direktive.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	lëkurë (10)
	 

	Vajra minerale që janë përdorur më parë në motorët me djegie të brendshme për të lubrifikuar dhe ftohur pjesët lëvizëse brenda motorit
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	lëkurë (10)
	 

	Kadmiumi dhe përbërjet e tij inorganike
	-
	-
	0,001 (11)
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	Vlera kufitare 0,004 mg/m3 (12) deri më 11 korrik 2027

	Beriliumi dhe përbërjet inorganike të beriliumit
	-
	-
	0,0002 (11)
	-
	-
	-
	-
	-
	sensibilizimi i lëkurës dhe i frymëmarrjes (13)
	-

	Acidi arsenik dhe kripërat e tij, si dhe përbërjet inorganike të arsenikut
	-
	-
	0,01 (11)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Formaldehid
	200-001-8
	50-00-0
	0,37
	0,3
	-
	0,74
	0,6
	-
	sensibilizimi i lëkurës (14)
	-

	4,4′-Metilen-bis (2-kloroanilinë)
	202-918-9
	101-14-4
	0,01
	-
	-
	-
	-
	-
	lëkurë (10)
	 

	Akrilonitril
	203-466-5
	107-13-1
	1
	0,45
	–
	4
	1,8
	–
	Lëkura (10)
Sensibilizimi dermal (14)
	-

	Komponimet e nikelit
	–
	–
	0,01 (15)
0,05 (16)
	–
	–
	–
	–
	–
	Sensibilizimi dermal dhe respirator (13)
	-

	Plumbi dhe përbërjet e tij inorganike
	 
	 
	0,03 (11)
	 
	 
	 
	 
	 
	Substancë riprodhuese jo-prag toksike
	 

	N,N-Dimetilaketamide
	204-826-4
	127-19-5
	36
	10
	 
	72
	20
	 
	Lëkura (10)
	 

	Nitrobenzen
	202-716-0
	98-95-3
	1
	0,2
	 
	 
	 
	 
	Lëkura (10)
	 

	N,N Dimetilformamid
	200-679-5
	68-12-2
	15
	5
	 
	30
	10
	 
	Lëkura (10)
	 

	2-Metoksietanol
	203-713-7
	109-86-4
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	Lëkura (10)
	 

	2-Metioksietil acetat
	203-772-9
	110-49-6
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	Lëkura (10)
	 

	2-Etoksietanol
	203-804-1
	110-80-5
	8
	2
	 
	 
	 
	 
	Lëkura (10)
	 

	2-Etoksietil acetat
	203-839-2
	111-15-9
	11
	2
	 
	 
	 
	 
	Lëkura (10)
	 

	1-Metil-2-pirolidon
	212-828-1
	872-50-4
	40
	10
	 
	80
	20
	 
	Lëkura (10)
	 

	Merkuri dhe përbërjet dyvalente inorganike të merkurit, duke përfshirë oksidin e merkurit dhe klorurin e merkurit (të matur si merkur)
	 
	 
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Bisfenol A; 4,4′-Izopropilidendifenol
	201-245-8
	80-05-7
	2 (11)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Monoksidi i karbonit
	211-128-3
	630-08-0
	23
	20
	 
	117
	100
	 
	 
	 

	B. Dispozita të tjera të lidhura drejtpërdrejt me to.   
(1) Nr. EC, dmth. Einecs, ELINCS ose NLP, është numri zyrtar i substancës brenda Bashkimit Evropian, siç përcaktohet në Seksionin 1.1.1.2 në Shtojcën VI, Pjesa 1, të Rregullores (KE) Nr. 1272/2008.
(2) Nr. CAS: Numri i Regjistrit të Shërbimit të Abstrakteve Kimike.
(3) Matur ose llogaritur në lidhje me një periudhë mesatare referimi prej tetë orësh të ponderuar në kohë (TWA).
(4) Kufiri i ekspozimit afatshkurtër (STEL). Një vlerë kufi mbi të cilën ekspozimi nuk duhet të ndodhë dhe që lidhet me një periudhë 15-minutëshe, përveç nëse specifikohet ndryshe.
(5) mg/m3 = miligramë për metër kub ajër në 20 °C dhe 101,3 kPa (760 mm presion zhive).
(6) ppm = pjesë për milion sipas vëllimit në ajër (ml/m3).
(7) f/ml = fibra për mililitër.
(8) Fraksioni i thithshëm: nëse pluhurat e drurit të fortë përzihen me pluhura të tjerë druri, vlera kufi zbatohet për të gjithe pluhurat e drurit të pranishëm në atë përzierje.
(9) Fraksioni i thithshëm.
(10) Kontribut i konsiderueshëm në ngarkesën totale të trupit nëpërmjet ekspozimit të lëkurës është i mundur.
Fraksion i thithshëm. 
(12) Fraksioni i thithshëm. Fraksioni i thithshëm për sistemin e biomonitorimit me një vlerë kufi biologjike që nuk tejkalon 0,002 mg Cd/g kreatininën në urinë.
(13) Substanca mund të shkaktojë ndjeshmëri të lëkurës dhe të traktit respirator.
(14) Substanca mund të shkaktojë ndjeshmëri të lëkurës.
(15) Fraksioni i thithshëm, i matur si nikel.
(16) Fraksioni i thithshëm, i matur si nikel.
(*1) Matur si karbon elementar.
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